About heart beat

1. our socket packet design:

u\_int8 1024byte u\_int3

Packet content

packet type 0: heart beat;

packet type 1: normal socket message content;

packet type 2: user information(account & password and so on);

packet content: packet real content;

packet length: packet length, including self;

心跳包上行协议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数说明 | 数据类型 | 数据长度 | 描述 |
| 协议版本号 | Byte | 1 | 协议版本号100 |
| 类型 | Byte | 1 | 请求数据包类型 |
| 用户名长度 | Int | 4 |  |
| 用户名 | String | n |  |

心跳包下行协议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数说明 | 数据类型 | 数据长度 | 描述 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |